Corigé-type HPMA

**QUESTON 1 : 12Pnt**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| d | d | d | b-d | d | Annulé | a | f | d | c | b-d |

**QUESTON 1 : 8Pnt**

Protection ex E .pavimenteux stratifié kératinisé

Absorption ex E .prismatique simple à microvillosités

Echanges ex E pavimenteux simple

Mouvement ex E pseudo stratifié cylindrique cilié à mucus